Пароль к архиву - 2019-10-10


Это - образ загрузочного диска, содержащий дистрибутив 98IF- сборки 2019-10-10 (98IF-.iso).

В нём только обязательные компоненты ядра операционной системы,
поэтому AutoRun, связанный с Norton Utilities, не будет работать до тех пор,
пока вы не добавите в дистрибутив эти компоненты.

К нему прилагаю хэш-файл, по которому можно проверить сохранность образа (98IF-.sfv), 
а также инструкцию по сборке нужного именно вам дистрибутива (HowTo.txt).
Нужные компоненты ищите на http://bust.narod.ru/sborka.html


!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!

1.	В сборку включён "безопасный" драйвер USB.
	Фактически он вместо USB2 использует USB1, поэтому скорость (например) чтения с флэшки будет меньше раз в 16.
	Но это позволяет избежать смертельных для ОС конфликтов при установке драйверов некоторых устройств.
	Если у вас не было подобных проблем с прошлой сборкой, это вам скорее всего и не нужно.
	В этом случае перед установкой удалите из ДИСТРИБУТИВА сборки файл usb.inf

2.	При установке системы с этого диска рекомендую пропустить создание аварийной дискеты:
	вероятнее всего во время установки дисковод A: будет виртуальным,
	то есть образом загрузочной дискеты, используемым  BCDW.
	Аварийную дискету можно будет создать позже, из уже установленной Windows.


Изменения:

2020-01-13	- в дистрибутив добавлен NETTRANS.INF - заглушка протокола PPP через Ethernet (PPPoE, его в ядре системы нет)
		- в дистрибутиве исправлен комментарий в SB16AWE.INF (ссылка на устаревший файл драйвера актуализирована)

		- в сценарии установки системы 98.INF установка кодека FFDShow теперь включена (его НЕ рекомендуется устанавливать только вместе с GOM Player)

		- в варианты загрузки с этого CD добавлены "Чистая MS DOS 7.10", "Norton Partition Magic 8.05" и "Drive Fitness Test 3.77" (как в "максимальной" сборке),
		  а "Антивирус Doctor Web" исключён (его в ядре системы нет)

		- обновлён загрузочный образ Win98IF.ima:
		  - обновлён драйвер CD XDVD2.SYS до последней версии
		  - заменён драйвер CD AHCI.SYS от Intel (бесцельно остающийся в памяти) на AHCICD.SYS от R.Loew
		  - добавлен (на всякий случай) переведённый на русский язык драйвер CD VIDE-CDD.SYS
		  - исправлена ошибка в загрузчике системы (IO.SYS), приводившая к его неработоспособности на FAT16
		  - модифицирован загрузчик драйверов в сеансе DOS devload.com для автоматической (из AutoExec.bat) выгрузки не работающих драйверов
		  - доработан AutoExec.bat:
			- заменено имя драйвера CD1 на более длинное CD1(IF), так как после подключения драйвера с этим именем пропадёт доступ к одноимённым файлам и папкам
			- изменена очерёдность загрузки драйверов с учётом того, что AHCICD.SYS можно выгрузить из памяти в отличие от AHCI.SYS, который из-за этой проблемы загружался последним
			- добавлены выдаваемые на экран сообщения о ходе поиске подходящего драйвера CD
			- добавлена (на всякий случай), но ЗАКОММЕНТИРОВАННА загрузка драйвера VIDE-CDD.SYS