
 Установка хвоста по пунктам для ОС W98 
1. Скопировать файл "VSPort.ocx" в директорию ...\System\
2. выполнить там: "regsvr32.exe VSPort.ocx" ,
можно файл VSPort.ocx зацепить мышкой и направить на файл regsvr32.exe,так
тоже установится драйвер.
3. Установить СТР410
4. Запустить программу Hvost.exe хвост должен запустится, но мигать
глазом не будет как в ХР, СТР пока запускатся не будет!
5.Устанавливаем файл vspdxp.exe, для верности перезагружаем.
6. Запускаем Хвост, ждём пока замигает зелёный глаз, но он незамигает в первый запуск,
 запускаем СТР, первый запуск неудастся, затем повторяем за пуск хвоста,
 он замигает зеленым далее запуск опять СТР и радуемся.

в оборудовании, где
все устройства компьютера, в портах у некоторых компов появится два новых устройства,
 ничего страшного  

