      Инсталяция драйвера хвоста...
 
 Зайти в папку XP_NT2000

1. Скопировать файл "VSPort.ocx" в директорию     ...\System32\
2. выполнить там: "regsvr32.exe VSPort.ocx" 
можно файл VSPort.ocx зацепить мышкой и направить на файл regsvr32.exe,так тоже установится драйвер.
3. Далее выполнить "vsbsetup.exe"

 Затем:
 1.Установить СТР410
 2.Запустить программу Hvost.exe
 3.Установить setup_hundai.ехе
 
 Вот и все ребята!!! Рулим СТР-4.10.
 Перед запуском СТР410 необходимо запустить виртуальный хвост       Хрюна...Hvost.exe
 Нашему Хрюну большой привет!!! Он вам поможет..
 Когда Хрюн моргает глазами,то это и есть обмен с Атмелом для лохов...
 Зеленый светодиод это питание
 Красный светодиод обмен по USB с адаптером которого нет в USB-порту...
 
 
Господа из СМС!!!!
Ждем СТР-5.. А то СТР-410 уже заебало...
Хочется поломать более понтовую защиту...
Ваши перехватчики USB, засуньте себе в жопу.
Мой ноут очень хитрый и срать он хотел на ваш код!!!
Криптографы,бля... 

