Доп. информация:
Никаких дополнительных настроек и манипуляций не требуется. При запуске программа цепляется к драйверу FTDI и автоматически определяет тип интерфейса (KL-Line или K+CAN).ВНИМАНИЕ: Разработчик настоятельно не рекомендует использовать это ПО для репрограмминга.Обратите внимание!
В правом нижнем углу программы есть поле K-Line а ниже номера контактов 16ти контактного OBD2 разъема.
При запуске диагностической программы будет загораться зеленым тот контакт на который CarmanScan перекидывает K линию.
А так как в любом шнурке USB KL-Line или USB K+CAN/K+DCAN к линия всегда выводится на 7й контакт, то придется перекидывать К линию ручками на нужный контакт (продаже есть адаптер с переключателем по линиям http://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat/adapter-diagnosticheskiy-vag-kkl-fiatecuscan/)