Port 1 (PDIR=0)
#11100b
P1.0 - не используется (выход)
P1.1 - не используется (выход)
P1.2 - датчик фаз (вход)
P1.3 - ДПКВ (вход)
Р1.4 - диагностика выходного регистра TLE6240 (вход)
P1.5 - не используется (выход)
P1.6 - RS-триггер логика ДД/OSCIN HIP9011 (выход)
P1.7 - не используется (выход)

Port 3 (PDIR=0)
#111001
P3.0 - KLINE RxD (вход)
P3.1 - KLINE TxD (выход)
P3.2 - OltPin    (выход)
P3.3 - Компаратор ключей катушек зажигания (вход) (работает с Р9.6)
Р3.4 - Счетчик импульсов с фильтра ДД (вход)
Р3.5 - Датчик скорости (вход)
Р3.6 - Запись во внешнее ОЗУ WR(выход)
Р3.7 - Чтение внешнего ОЗУ RD(выход)

Port 4 (PDIR=0)
#0h
P4.0 - выход Форсунка 3 (канал 9 TLE6240G)
P4.1 - выход Форсунка 2 (канал 10 TLE6240G)
P4.2 - выход Форсунка 1 (канал 11 TLE6240G)
P4.3 - выход Форсунка 4 (канал 12 TLE6240G)
Р4.4 - выход зажигание 1 цилиндра
Р4.5 - выход зажигание 4 цилиндра
Р4.6 - выход зажигание 2 цилиндра
Р4.7 - выход зажигание 3 цилиндра

Port 5 (PDIR=0)
#100000
Р5.0 - выход сигнал на тахометр (канал 1 TLE6240G)
Р5.1 - выход сигнал расхода топлива (канал 2 TLE6240G)
Р5.2 - выход клапан продувки адсорбера (канал 3 TLE6240G)
Р5.3 - выход пин SI (Serial Data Input) выходного буфера
Р5.4 - выход пин SCLK (Serial Clock) выходного буфера
Р5.5 - вход пин SO (Serial Data Output) выходного буфера
P5.6 - выход пин SCLK (Serial Clock) EEPROM
P5.7 - выход пин SDA (Serial Address/Data I/O) EEPROM

Port 6 (PDIR=0)
#11010000
P6.0 - А15 - адресная нога флешь ПЗУ (выбор вторых 64 кБ) (выход)
Р6.1 - микра управления шаговым двигателем пин Phase 1 (выход)
Р6.2 - микра управления шаговым двигателем пин Phase 2 (выход)
Р6.3 - пин WE# = Write enable флешь ПЗУ (выход)
P6.4 - пин 57 разъема ЭБУ (Вход Кодирование вариантов (опцион)) (вход)
P6.5 - микра управления шаговым двигателем пины I10,I11,I20,I21 (выход)
Р6.6 - микра управления шаговым двигателем пин Err2 (вход)
Р6.7 - микра управления шаговым двигателем пин Err1 (вход)

Port 9 (PDIR=0)
#0h
P9.0 - выход пин Е6 (Hold) выход замок зажигания
Р9.1 - выход реле топливного насоса (канал 4 TLE6240G)
P9.2 - не используется
P9.3 - не используется
P9.4 - не используется (ключ BSP76 не распаян)
P9.5 - не используется (ключ BSP76 не распаян)
P9.6 - компаратор ключей катушек зажигания (выход) (работает с Р3.3)
Р9.7 - выход пин #CS (Chip Select) выходного буфера TLE6240G