Р0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала
Р0103 Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала
Р0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала
Р0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала
Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала
Р0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала
Р0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала
Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода (ДК) до нейтрализатора
Р0132 Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение
Р0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю
P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0141 ДК после нейтрализатора неисправен
Р0171 Система подачи топлива слишком бедная
Р0172 Система подачи топлива слишком богатая

Р0201 Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0202 Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0203 Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0261 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0264 Замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0267 Замыкание на массу цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0262 Замыкание на +12V цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0265 Замыкание на +12V цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0268 Замыкание на +12V цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0271 Замыкание на +12V цепи управления форсункой 4-го цилиндра

Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Р0301 Пропуски зажигания в 1-м цилиндре
Р0302 Пропуски зажигания в 2-м цилиндре
Р0303 Пропуски зажигания в 3-м цилиндре
Р0304  Пропуски зажигания в 4-м цилиндре

Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Нет сигнала датчика положения коленчатого вала
Р0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы
P0337 Датчик положения коленчатого вала - замыкание на массу
P0338 Датчик положения коленчатого вала - обрыв цепи
Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен
Р0342 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения распределительного вала
Р0343 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения распределительного вала

P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
P0441 Неверный расход воздуха через клапан продувки
P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера
Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1: обрыв/замыкание на +12V/или замыкание на массу
P0481 Цепь управления реле вентилятора 2: обрыв/замыкание на +12V/или замыкание на массу


Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал
Р0506 Регулятор холостого хода (РХХ) заблокирован, низкие обороты
Р0507 Регулятор холостого хода (РХХ) заблокирован, высокие обороты
Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети

Р0601 Ошибка контрольной суммы FLASH-памяти
Р0603 Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера
Р0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
P0615 Цепь управления стартера, обрыв
P0616 Цепь управления стартера, замыкание на массу
P0617 Цепь управления стартера, замыкание на +12V


Р1135 Цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора: обрыв/замыкание на +12V/или замыкание на массу
P1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной
P1141 Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора: обрыв, обрыв/замыкание на +12V/или замыкание на массу
Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста  
Р1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: замыкание на +12V
Р1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: замыкание массу
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
Р1501 Цепь управления реле электробензонасоса: замыкание на массу
Р1502 Цепь управления реле электробензонасоса: замыкание на +12V
P1509 Перегрузка схемы управления РХХ (регулятора холостого хода)
Р1513 Цепь управления регулятором холостого хода: замыкание на массу
Р1514 Обрыв или замыкание на +12V цепи управления регулятором холостого хода
Р1541 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Р1570 Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи
Р1602 Пропадание напряжения цепи питания контроллера
Р1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
Р1616 Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала
Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р1640 Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение/запись
Р1689 Сбой в памяти хранения ошибок