(C) SMS-SOFTWARE 2002-2005

Програма переноса калибровок в прошивках
----------------------------------------

Вопрос: При работе с прошивками от "инженерного" ЭБУ J5 On-Line Tuner возникает следующая проблема: прошивки иногда не работают в обычном ЭБУ, хотя в "инженерном" блоке они прекрасно работают. Что делать в этом случае?
Ответ: Данная проблема в настоящее время не изучается нами. Можно настроить калибровки на "инженерном" ЭБУ, а затем перенести их в обычную серийную прошивку. Для этого можно воспользоваться программой переноса калибровок.

Замечания: переносите калибровки только в то же самое базовое ПО. Например, вы откалибровали прошивку на базе J5V07G26.BIR, в этом случае переносите калибровки только в серийное ПО J5V07G26.BIN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
