M1V13S65
Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 100/96
- динамичная
M1V13R61
Для 2111-1411020 с потенциометром СО, исправленная версия
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 99/95
- динамичная
M1V13R5A
Для 2111-1411020 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13R59
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 100/96


Прошивки для Bosh M1.5.4N

M1V07F07
Для 2112-1411020-40 без потенциометра СО, на базе серийной M1V05F05
- отключена обратная связь по датчику кислорода
- динамичная
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 99/96


Прошивки для Январь-5

J5D03G28 
Для 2111-1411020-61, поддерживает потенциометр СО, на базеG26, динамичная.*

J5D07G29
Для 2112-1411020-41, поддерживает потенциометр СО, на базеG26, динамичная.*

J5D03G30 
Для 2111-1411020-61, поддерживает потенциометр СО, на базеG26, динамичная.*

