M1V07F07

Для 2112-1411020-40 без потенциометра СО, на базе серийной M1V05F05
- отключена обратная связь по датчику кислорода
- динамичная
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 99/96


