(C) SMS-SOFTWAREZ 2002-2004

Прошивки для программно-аппаратного комплекса J5 On-Line Tuner

Версия протокола - v3.

Прошивки на базе серийного и коммерческого ПО предназначены для использования в "инженерном" блоке J5 On-Line Tuner для настройки калибровок в режиме реального времени.
Прошивки работоспособны в обычном серийном ЭБУ, однако, после окончательного калибрования, рекомендуется с помощью утилиты "calmover.exe" перенести калибровки в одноименные серийные прошивки.
Например, если вы работали с прошивкой J5V07G26.bir, то перенесите калибровки на серийную прошивку J5V07G26.bin
Замечание: прошивки с индексом _f в конце названия (например, J5V07G26_f.bir) имеют модифицированное ПО, которое может работать на оборотах вплоть до 10200.
Переносить калибровки из этих прошивок нельзя переносить в обычные серийные прошивки (обороты отсечки в этом случае будут неправильными).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Техническая поддержка SMS-SOFTWAREZ:

HTTP://OKTJA.COM.RU



По вопросам приобретения ПО обращайтесь:
Портал Автодиагностики ОКТЯ
http://oktja.com.ru/forum/index.php



